**НОРМАТИВЫ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ**

**ОТДЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № норм. | Наименование норматива | Категория обучаемых (подразделение) | Оценки по времени |
| отлично | хорошо | удовл. |
| **1** | Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета)Окоп для стрельбы из автомата из положений:«лежа»«с колена»«стоя» | Солдаты, сержанты | 25 мин.55 мин.1 ч 30 мин. | 27 мин.1 ч1 ч 40 мин. | 32 мин.1 ч 10 мин.2 ч |
| Окоп для стрельбы из гранатомета из положений: | Солдаты, сержанты |  |  |  |
| «лежа» |  | 25 мин. | 27 мин. | 32 мин. |
| «с колена» |  | 55 мин. | 1 ч | 1 ч 10 мин. |
| «стоя» |  | 2 ч 20 мин. | 2 ч 30 мин. | 3 ч |
| **3** | Отрывка и маскировка окопа для боевой техники |  |  |  |  |
| для боевой машины реактивной артиллерии | Расчет | 14 ч | 15 ч | 18 ч |
| для 120-мм миномета | Расчет | 5 ч | 5 ч 30 мин. | 7 ч |
| для 120-мм пушки-гаубицы с открытой щелью | Расчет | 4 ч | 4 ч 30 мин. | 5 ч 30 мин. |
| для самоходных орудий с использованием навесного оборудования | Расчет | 4 ч | 4 ч 30 мин. | 5 ч 30 мин. |
| **4** | Устройство щели для личного состава |  |  |  |  |
| открытая щель | 2 чел. | 2 ч | 2 ч 10 мин. | 2 ч 40 мин |
| перекрытая щель | 2 чел. | 2 ч 25 мин. | 2 ч 40 мин. | 3 ч 10 мин. |
| перекрытая щель с одеждой крутостей | Отделение | 4 ч 30 мин. | 5 ч | 6 ч |
| **7** | Устройство укрытий для транспортной и специальной техники: для автомобиля бортового | Водитель | 1 ч 30 мин. | 1 ч 40 мин. | 2 ч |
| **10** | Отрывка и маскировка сооружения для наблюдения открытого типа |  |  |  |  |
| для старшего офицера батареи | Расчет | 4 ч  | 4 ч 20 мин. | 5 ч |
| для командира батареи | Расчет | 5 ч 45 мин. | 6 ч  | 6 ч 30 мин. |