**НОРМАТИВЫ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ**

**ОТДЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № норм. | | Наименование норматива | | Категория обучаемых (подразделение) | | Оценки по времени | | | | | |
| отлично | | хорошо | | удовл. | |
| **1** | | Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета)  Окоп для стрельбы из автомата из положений:  «лежа»  «с колена»  «стоя» | | Солдаты, сержанты | | 25 мин.  55 мин.  1 ч 30 мин. | | 27 мин.  1 ч  1 ч 40 мин. | | 32 мин.  1 ч 10 мин.  2 ч | |
| Окоп для стрельбы из гранатомета из положений: | | Солдаты, сержанты | |  | |  | |  | |
| «лежа» | |  | | 25 мин. | | 27 мин. | | 32 мин. | |
| «с колена» | |  | | 55 мин. | | 1 ч | | 1 ч 10 мин. | |
| «стоя» | |  | | 2 ч 20 мин. | | 2 ч 30 мин. | | 3 ч | |
| **3** | | Отрывка и маскировка окопа для боевой техники | |  | |  | |  | |  | |
| для боевой машины реактивной артиллерии | | Расчет | | 14 ч | | 15 ч | | 18 ч | |
| для 120-мм миномета | | Расчет | | 5 ч | | 5 ч 30 мин. | | 7 ч | |
| для 120-мм пушки-гаубицы с открытой щелью | | Расчет | | 4 ч | | 4 ч 30 мин. | | 5 ч 30 мин. | |
| для самоходных орудий с использованием навесного оборудования | | Расчет | | 4 ч | | 4 ч 30 мин. | | 5 ч 30 мин. | |
| **4** | | Устройство щели для личного состава | |  | |  | |  | |  | |
| открытая щель | | 2 чел. | | 2 ч | | 2 ч 10 мин. | | 2 ч 40 мин | |
| перекрытая щель | | 2 чел. | | 2 ч 25 мин. | | 2 ч 40 мин. | | 3 ч 10 мин. | |
| перекрытая щель с одеждой крутостей | | Отделение | | 4 ч 30 мин. | | 5 ч | | 6 ч | |
| **7** | | Устройство укрытий для транспортной и специальной техники: для автомобиля бортового | | Водитель | | 1 ч 30 мин. | | 1 ч 40 мин. | | 2 ч | |
| **10** | | Отрывка и маскировка сооружения для наблюдения открытого типа | |  | |  | |  | |  | |
| для старшего офицера батареи | | Расчет | | 4 ч | | 4 ч 20 мин. | | 5 ч | |
| для командира батареи | | Расчет | | 5 ч 45 мин. | | 6 ч | | 6 ч 30 мин. | |